



宝鸡市渭滨区市场监督管理局
2026年工业产品质量监督抽查实施方案



















宝鸡市渭滨区市场监督管理局
[bookmark: _GoBack]2026年09月


宝鸡市渭滨区市场监督管理局
2026年工业产品质量监督抽查实施方案

一、抽样方式
（一）抽样领域
生产领域、销售领域（实体店）
（二）样品型号或规格
抽取样品应为同一型号规格、同一批次的产品。如存在多个型号可抽样，优先抽取销量大的产品。
（三）抽样方法和数量
随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、近期生产的产品。
抽样基数满足抽样数量即可。
各产品抽样数量按照下表执行：
表1 各产品抽样数量
	序号
	产品种类
	检样数量
	备样数量

	1
	车用柴油
	2L
	2L

	2
	车用汽油
	2L
	2L

	3
	车用尿素
	1桶
	1桶

	4
	建筑用墙面涂料
	1桶
不少于3kg
	1桶
不少于3kg

	5
	油墨
	1桶
不少于 500g 
	1桶
不少于 500g 

	6
	电动助力车用阀控式铅酸蓄电池
	1组
	1组

	7
	电动自行车
	1辆
	1辆

	8
	电动自行车充电器
	2只
	1只

	9
	电动自行车头盔
	2个
	2个

	10
	移动插座
	6只
	3只

	11
	聚氯乙烯电线
	30米
	20米

	12
	橡套电缆
	30米
	20米

	13
	洗发水
	2瓶
	2瓶

	14
	移动电源
	1台
	1台

	15
	卫生洁具沐浴用花洒
	执行GB/T 23447-2009标准2件
执行GB/T 23447-2023标准4件
	执行GB/T 23447-2009标准2件
执行GB/T 23447-2023标准4件

	16
	复混肥料(复合肥料)
	500g
	500g

	17
	家用燃气灶连接管
	4根
	4根

	18
	家用燃气灶
	1台
	1台

	19
	餐盒
	60个
	30个

	20
	食品用洗洁剂
	2个
	1个

	21
	纸杯
	60个
	60个

	22
	农业用聚乙烯吹塑棚膜
	4平方米
	4平方米

	23
	塑料购物袋（日用塑料袋）
	40个
	30个

	24
	手提式灭火器
	4具
	4具

	25
	消防应急灯
	2具
	1具

	26
	矫正镜片
	2片
	2片

	27
	课业簿册
	10本
	10本

	28
	铅笔
	10支
	10支

	29
	修正带
	100m
	80m

	30
	奶瓶
	3个
	1个

	31
	婴幼儿服装
	2件/条/套
	1件/条/套

	32
	儿童玩具
	2个
	1个

	33
	建筑用保温材料
	A2、B1(B)、B1(C)、B2(D)10m2
A1、B2(E)4m2
	A2、B1(B)、B1(C)、B2(D)10m2
A1、B2(E)4m2

	34
	电风扇
	1台
	1台


（四）样品要求
1.可抽查的具体品种种类
本次抽样可抽查产品种类与执行标准参照下表执行：
表2 可抽查的产品种类
	序号
	产品类别
	执行标准
	代表产品外观示例

	1
	车用柴油
	GB 19147-2016
	/

	2
	车用汽油
	GB 17930-2016
	/

	3
	车用尿素
	GB 29518-2013
	/

	4
	建筑用墙面涂料
	GB/T 9755-2024 
GB 30981.1-2025 
	/

	5
	油墨
	GB 38507-2020
	/

	6
	电动助力车用阀控式铅酸蓄电池
	GB/T 22199.1-2017
GB/T 22199.1-2025
	/

	7
	电动自行车
	GB 17761-2024
GB 42295-2022及第1号修改单
	/

	8
	电动自行车充电器
	GB 42296-2022及第1号修改单
	/

	9
	电动自行车头盔
	GB 811-2022
	/

	10
	移动插座
	GB/T 2099.1-2021
GB 2099.7-2024
	/

	11
	聚氯乙烯电线
	GB/T 5023.3-2008
GB/T 5023.5-2008
JB/T 8734.2-2016
JB/T 8734.3-2016
	/

	12
	橡套电缆
	GB/T 5013.4-2008
JB/T 8735.2-2016
	/

	13
	洗发水
	GB/T 29679-2013
	/

	14
	移动电源
	GB 4943.1-2022
	/

	15
	卫生洁具沐浴用花洒
	GB/T 23447-2009
GB/T 23447-2023 
	/

	16
	复混肥料(复合肥料)
	GB 38400-2019
GB/T 15063-2020
	/

	17
	家用燃气灶连接管
	GB 41317-2024
GB/T 26002-2025 
GB 44017-2024 
	/

	18
	家用燃气灶
	GB 16410-2020
	/

	19
	餐盒
	GB 4806.7-2023 
GB/T 18006.1-2009 
GB/T 18006.1-2025 
	/

	20
	食品用洗洁剂
	GB/T 9985-2022
GB 14930.1-2022 
	/

	21
	纸杯
	GB 4806.7-2023
GB 4806.8-2022 
GB/T 27590-2022 
	/

	22
	农业用聚乙烯吹塑棚膜
	GB/T 4455-2019
	/

	23
	塑料购物袋（日用塑料袋）
	GB/T 21661-2020
GB/T 21661-2025
GB/T 38079-2019
GB/T 38082-2019
	/

	24
	手提式灭火器
	GB 4066-2017
GB 4351-2023
	/

	25
	消防应急灯
	GB 17945-2024
	/

	26
	矫正镜片
	GB 45184-2024
GB/T 10810.1-2025
	/

	27
	课业簿册
	GB 40070-2021
QB/T 1437-2023
	/

	28
	铅笔
	GB/T 26704-2022
GB 21027-2020 
	/

	29
	修正带
	GB 21027-2020 
	/

	30
	奶瓶
	GB 4806.7-2023
	/

	31
	婴幼儿服装
	GB 18401-2010
GB 31701-2015
及相关产品标准
	/

	32
	儿童玩具
	GB 6675.1-2014
GB 6675.2-2014
GB 6675.3-2014
GB 6675.4-2014
	/

	33
	建筑用保温材料
	GB/T 10801.1-2021
GB/T 10801.2-2018
GB/T 10801.1-2025
GB/T 10801.2-2025
GB/T 13350-2017
GB/T 17795-2019
GB/T 19686-2015
GB/T 25975-2018
GB 8624-2012
	/

	34
	电风扇
	GB 4706.1-2005
GB 4706.27-2008
GB/T 4706.1-2024
GB/T 4706.27-2024
	/


2.不应抽查的易混淆产品种类或情形
（1）受检单位及产品不在抽样机构所承担的监督抽查任务范围的；
（2）待销产品数量或状态不符合抽样要求的；
（3）有充分证据表明拟抽样产品不用于销售，或者只用于出口并且出口合同对产品质量另有约定的；
（4）产品或者其包装上标注“试制”、“处理”、“样品”等字样的。
（5）受检单位在被抽样时能够证明同一产品在六个月内经上级市场监督管理部门监督抽查的（对监督抽查发现的不合格产品的跟踪抽查和为应对突发事件开展的监督抽查除外）。
（五）抽样形式
实体店抽样时，原则上应覆盖全辖区，所选取的受检单位应覆盖大型、中型、小型销售者，覆盖城市和乡镇各半。
原则上同一个受检单位不得抽取超过3个不同生产单位的3个批次产品。每个生产单位仅抽取1个规格型号的产品。
生产企业抽样时，原则上在同一个受检单位（被委托方）仅抽取1个生产单位（委托方）的产品。每个生产单位（委托方）仅抽取1个规格型号的产品。
（六）样品获取方式
检验样品付费购买，备用样品由受检单位先行无偿提供。
二、企业生产规模划分
按照国家统计局《统计上大中小微型企业划分办法》划分。
表3  企业生产规模划分方法
	行业名称
	指标名称
	计量
	大型
	中型
	小型
	微型

	工业
	从业人员
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	从业收入
	万元
	Y≥40000
	2000≤Y＜40000
	300≤Y＜2000
	Y＜300


注：大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。
三、产品管理情况
所抽查车用汽油、复混肥料(复合肥料)、产品实施工业产品生产许可证管理。
所抽查建筑用墙面涂料、电动自行车、电动自行车充电器、电动自行车头盔、聚氯乙烯电线、橡套电缆、移动电源、家用燃气灶连接管、家用燃气灶、手提式灭火器、消防应急灯、儿童玩具、电风扇产品实施强制性认证管理。
所抽查车用柴油、车用尿素、油墨、电动助力车用阀控式铅酸蓄电池、移动插座、洗发水、卫生洁具沐浴用花洒、餐盒、食品用洗洁剂、纸杯、农业用聚乙烯吹塑棚膜、塑料购物袋、矫正镜片、课业簿册、铅笔、修正带、奶瓶、婴幼儿服装、建筑用保温材料产品没有实施行政许可、市场准入和相关资质管理。
四、抽查产品的标准体系状况
GB 19147-2016 车用柴油
GB 17930-2016 车用汽油
GB 29518-2013 柴油发动机氮氧化物还原剂 尿素水溶液（AUS32）
GB/T 9755-2024 合成树脂乳液墙面涂料
GB 30981.1-2025 涂料中有害物质限量 第 1 部分：建筑涂料
GB 38507-2020 油墨中可挥发性有机化合物（VOCs）含量的限值
GB/T 22199.1-2017 电动助力车用阀控式铅酸蓄电池  第1部分：技术条件
GB/T 22199.1-2025 电动助力车用阀控式铅酸蓄电池  第1部分：技术条件
GB 17761-2024 电动自行车安全技术规范
GB 42295-2022 电动自行车电气安全要求及第1号修改单
GB 42296-2022 电动自行车用充电器安全技术要求及第1号修改单
GB 811-2022 摩托车、电动自行车乘员头盔
GB/T 2099.1-2021 家用和类似用途插头插座 第1部分：通用要求
GB 2099.7-2024 家用和类似用途延长线插座 安全技术规范
GB/T 5013.4-2008 额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆  第4部分：软线和软电缆
GB/T 5023.3-2008 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆  第3部分：固定布线用无护套电缆
GB/T 5023.5-2008 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆  第5部分：软电缆（软线）
JB/T 8734.2-2016 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线  第2部分： 固定布线用电缆电线
JB/T 8734.3-2016 额定电压 450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线  第3部分： 连接用软电线和软电缆
JB/T 8735.2-2016 额定电压 450/750V 及以下橡皮绝缘软线和软电缆  第2部分： 通用橡套软电缆
GB/T 29679-2013 洗发液、洗发膏
GB 4943.1-2022 音视频、信息技术和通信技术设备 第1部分：安全要求
GB/T 23447-2009 卫生洁具 淋浴用花洒
GB/T 23447-2023 卫生洁具 淋浴用花洒
GB 38400-2019 肥料中有毒有害物质的限量要求
GB/T 15063-2020 复合肥料
GB 41317-2024 燃气用具连接用不锈钢波纹软管
GB/T 26002-2025 燃气输送用不锈钢波纹软管及管件
GB 44017-2024 燃气用具连接用金属包覆软管
GB 16410-2020 家用燃气灶具
GB 4806.7-2023 食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品
GB/T 18006.1-2009 塑料一次性餐饮具通用技术要求
GB/T 18006.1-2025 塑料一次性餐饮具通用技术要求
GB/T 9985-2022 手洗餐具用洗涤剂
GB 14930.1-2022 食品安全国家标准  洗涤剂
GB 4806.7-2023 食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品
GB 4806.8-2022 食品安全国家标准 食品接触用纸和纸板材料及制品
GB/T 27590-2022 纸杯
GB/T 4455-2019 农业用聚乙烯吹塑棚膜
GB/T 21661-2020 塑料购物袋
GB/T 21661-2025 塑料购物袋
GB/T 38079-2019 淀粉基塑料购物袋及第1号修改单
GB/T 38082-2019 生物降解塑料购物袋
GB 4066-2017 干粉灭火剂
GB 4351-2023 手提式灭火器
GB 17945-2024 消防应急照明和疏散指示系统
GB 45184-2024 眼视光产品 元件安全技术规范
GB/T 10810.1-2025 眼镜镜片 第1部分：单焦和多焦
GB 40070-2021 儿童青少年学习用品近视防控卫生要求
QB/T 1437-2023 课业簿册
GB 4706.1-2005 家用和类似用途电器的安全  第1部分：通用要求
GB 4706.27-2008 家用和类似用途电器的安全  第2部分：风扇的特殊要求
GB/T 4706.1-2024 家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求
GB/T 4706.27-2024 家用和类似用途电器的安全 第27部分：风扇的特殊要求
GB/T 26704-2022 铅笔
GB 21027-2020 学生用品的安全通用要求
GB 18401-2010 国家纺织产品基本安全技术规范
GB 31701-2015 婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范
GB/T 2660-2017 衬衫
GB/T 2662-2017 棉服装
GB/T 2664-2017 男西服、大衣
GB/T 2665-2017 女西服、大衣
GB/T 2666-2017 西裤
GB/T 8878-2023 针织内衣
GB/T 14272-2021 羽绒服装
GB/T 18132-2016 丝绸服装
GB/T 22700-2016 水洗整理服装
GB/T 22849-2024 针织T恤衫
GB/T 22853-2019 针织运动服
GB/T 26384-2011 针织棉服装
GB/T 26385-2011 针织拼接服装
GB/T 29862-2013 纺织品 纤维含量的标识
GB/T 31900-2015 机织儿童服装
GB/T 31900-2024 机织儿童服装
GB/T 33271-2016 机织婴幼儿服装
GB/T 35460-2017 机织弹力裤
GB/T 39508-2020 针织婴幼儿及儿童服装
[bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK7][bookmark: OLE_LINK3]GB/T 45041-2024 婴幼儿毛及仿毛针织品
FZ/T 08001-2021 羊毛絮片服装
FZ/T 08002-2022 新生儿纺织产品
FZ/T 24019-2012 印花羊绒针织品
FZ/T 24033-2022 全成型无缝毛针织服装
FZ/T 43015-2021 桑蚕丝针织服装
FZ/T 73005-2021 低含毛混纺及仿毛针织品
FZ/T 73009-2021 山羊绒针织品
FZ/T 73010-2016 针织工艺衫
FZ/T 73017-2023 针织家居服
FZ/T 73018-2021 毛针织品
FZ/T 73020-2019 针织休闲服装
FZ/T 73022-2019 针织保暖内衣
FZ/T 73025-2019 婴幼儿针织服饰
FZ/T 73026-2014 针织裙、裙套
FZ/T 73029-2019 针织裤
FZ/T 73032-2017 针织牛仔服装
FZ/T 73034-2021 半精纺毛针织品
FZ/T 73043-2020 针织衬衫
FZ/T 73052-2015 水洗整理针织服装
FZ/T 73052-2024 水洗整理针织服装
FZ/T 73053-2015 针织羽绒服装
FZ/T 73056-2016 针织西服
FZ/T 73058-2017 针织大衣
FZ/T 73059-2017 双面穿服装
FZ/T 73061-2019 针织茄克衫
FZ/T 73064-2019 针织西裤
FZ/T 73082-2025 针织绒面服装
FZ/T 74007-2019 户外防晒皮肤衣
FZ/T 81001-2016 睡衣套
FZ/T 81004-2022 连衣裙、裙套
FZ/T 81006-2017 牛仔服装
FZ/T 81007-2022 单、夹服装
FZ/T 81008-2021 茄克衫
FZ/T 81010-2018 风衣
FZ/T 81019-2014 灯芯绒服装
[bookmark: OLE_LINK359][bookmark: OLE_LINK360]GB 6675.1-2014 玩具安全  第1部分：基本规范
GB 6675.2-2014 玩具安全  第2部分：机械与物理性能（含第1号修改单）
GB 6675.3-2014 玩具安全  第3部分：易燃性能
GB 6675.4-2014 玩具安全  第4部分：特定元素的迁移
GB/T 10801.1-2021绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料（EPS）
GB/T 10801.2-2018绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（XPS）
GB/T 10801.1-2025绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料（EPS）
GB/T 10801.2-2025绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（XPS）
GB/T 13350-2017绝热用玻璃棉及其制品
GB/T 17795-2019建筑绝热用玻璃棉制品
GB/T 19686-2015建筑用岩棉绝热制品
GB/T 25975-2018建筑外墙外保温用岩棉制品
GB 8624-2012建筑材料及制品燃烧性能分级
五、样品处置
（一）样品签封
对抽取的样品，应采取有效的防拆封措施，对检验样品和备用样品分别封样，每组样品多于一个包装时，应当将检验样品和备用样品分别打包后再签封，并有防拆封措施。
封条上分别注明“检验样品”与“备用样品”，并由抽样人员和受检单位代表签字确认，并对封样情况进行拍照。
为防止封装遮盖或破坏标签信息，先对样品的标签等信息进行拍照，再对样品进行封装，应保证封条与产品包装物贴合紧密，并对封样情况进行拍照留存。
（二）样品运输与交接
样品应当由抽样人员携带或者寄递检验机构进行检验。样品运输、贮存过程中应采取有效措施防止挤压，保证样品的运输、贮存过程符合国家有关规定，不发生影响检验结论的变化。同时应有影像记录。
样品接收人员收到样品后，应当通过拍照或者录像的方式记录拆封过程，对寄递包装、样品包装、样品标识、样品寄递情形等进行查验。
（三）备样贮存
备用样品封存于受检单位，对备用样品进行妥善封存，在包装箱、包装物开口处等重要部位加施封存标识，尽可能封存在企业摄像头可以覆盖并监控到的区域。封存后，应采取摄像、拍照等形式记录样品封存状态，同时向受检企业发出《产品质量监督抽查样品封存和处置告知单》。
六、检验应注意的问题
（一）检验要求
若收到样品时封条已损坏或样品在运输过程中损坏，检验机构应及时与抽样单位联系并向市场监督管理部门汇报情况。
样品检验前应对样品封样状态、样品外观、样品标识信息等进行拍照留存，检验后对不合格的试验项目应拍照或有影像记录。
（二）判定要求
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。
（三）样品存放要求
样品应储存于干燥通风，周围没有腐蚀性气体的环境。检验后的样品，特别是不合格样品，应妥善保存，单独存放，尽可能封存摄像头可以覆盖并监控到的区域，采取摄像、拍照等形式记录样品封存状态，非相关人员不得调用样品。
（五）其他特殊情况的处理
1.未注明保质期的样品抽样时应在抽样单备注栏里注明“按尚在保质期内处理”，并经受检单位确认。
2.样品封样状态破坏问题、样品异常损坏的处理：由于样品在运输时可能会造成样品封样状态的破坏或样品的异常损坏，故检验机构在收到样品时，应及时检查样品的状态并留下影像资料，如发生影响检验结果的情形，应及时上报抽查组织部门。
七、工作要求
抽查任务由1家技术机构承担，抽样机构和检验机构的职责、检验报告要求、任务分工如下：
（一）抽样
1.市场监管局委托抽样机构抽样，并按照有关规定随机抽取被抽样生产者、销售者，随机选派抽样人员。抽样机构和人员要严格按照国家市场监督管理总局公布的《产品质量监督抽查管理暂行办法》相关规定开展，严格规范抽检程序，不得随意抽检。监督抽查实行抽检分离制度，除现场检验外，抽样人员不得承担其抽样产品的检验工作。
2.抽样人员应当熟悉相关法律、行政法规、部门规章以及标准等规定。抽样人员不得少于两人，应规范着装持证，按方案规定抽取样品。并向被抽样生产者、销售者出示组织监督抽查的市场监督管理部门出具的监督抽查通知书、抽样人员身份证明、授权委托书复印件等。
3.抽样人员应当告知被抽样生产者、销售者抽查产品范围、抽样方法等。样品应当由抽样人员在被抽样生产者、销售者的待销产品中随机抽取，不得由被抽样生产者、销售者自行抽样。要对样品进行确认，确保检测样品与备检样品为同一规格型号/生产批次。
4.抽样人员发现被抽样生产者、销售者涉嫌存在无证无照等无需检验即可判定违法的情形的，应当终止抽样，立即报告组织监督抽查的市场监督管理部门，并同时报告涉嫌违法的被抽样生产者、销售者所在地县级市场监督管理部门。
5.抽样人员须使用规定的抽样文书记录抽样信息，填写抽样单要求字迹清晰，信息完整，须与产品标签内容完全一致，应标明样品类别及样品等级，不得缺项、漏项，销售者及抽样人员要现场签字确认；并对抽样场所、贮存环境、被抽样产品的标识、库存数量、抽样过程等通过拍照和录像的方式留存证据，抽样过程要实行全过程记录。
6.抽样文书应当经抽样人员和被抽样生产者、销售者签字。被抽样生产者、销售者拒绝签字的，抽样人员应当在抽样文书上注明情况，必要时可以邀请有关人员作为见证人。
7.抽样文书确需更正或者补充的，应当由被抽样生产者、销售者在更正或者补充处以签名、盖章等方式予以确认。因被抽样生产者、销售者转产、停业等原因致使无法抽样的，抽样人员应当如实记录，报送组织监督抽查的市场监督管理部门。被抽样生产者、销售者以明显不合理的样品价格等方式阻碍、拒绝或者不配合抽样的，抽样人员应当如实记录，立即报告组织监督抽查的市场监督管理部门，并同时报告被抽样生产者、销售者所在地县级市场监督管理部门。
8.样品分为检验样品和备用样品。除不以破坏性试验方式进行检验，并且不会对样品质量造成实质性影响的外，抽样人员应当购买检验样品。购买检验样品的价格以生产、销售产品的标价为准；没有标价的，以同类产品的市场价格为准。备用样品由被抽样生产者、销售者先行无偿提供。法律、行政法规、部门规章对样品获取方式另有规定的，依照其规定。
9.抽样人员应当采取有效的防拆封措施，对检验样品和备用样品分别封样，并由抽样人员和被抽样生产者、销售者签字确认。
10.样品应当由抽样人员携带或者寄递至检验机构进行检验。对于易碎品、危险化学品等对运输、贮存过程有特殊要求的样品，应当采取有效措施，保证样品的运输、贮存过程符合国家有关规定，不发生影响检验结论的变化；样品需要先行存放在被抽样生产者、销售者处的，应当予以封存，并加施封存标识。被抽样生产者、销售者应当妥善保管封存的样品，不得隐匿、转移、变卖、损毁。
（二）检验
1.检验人员收到样品后，需要通过拍照或者录像的方式检查记录样品的外观、状态、封条有无破损以及其他可能对检验结论产生影响的情形，并核对样品与抽样文书的记录是否相符。
2.对于抽样不规范的样品，检验人员应当拒绝接收并书面说明理由，同时向组织监督抽查的市场监督管理部门报告。
3.被抽样产品实行生产许可、强制性产品认证等管理的，检验人员应当在检验前核实样品的生产者是否符合相应要求。
4.检验人员发现样品的生产者涉嫌存在无证无照等无需检验即可判定违法的情形的，应当终止检验，立即报告组织监督抽查的市场监督管理部门，并同时报告涉嫌违法的样品的生产者所在地县级市场监督管理部门。
5.检验中发现因样品失效或者其他原因致使检验无法进行的，检验人员应当如实记录，并提供相关证明材料，报送组织监督抽查的市场监督管理部门。
6.检验机构出具检验报告，应当内容真实齐全、数据准确、结论明确，并按照有关规定签字、盖章。检验机构和检验人员应当对其出具的检验报告负责。检验机构应当在规定时间内将检验报告及有关材料报送组织监督抽查的市场监督管理部门。
（三）报告要求
1.检验报告应至少显示以下抽样信息：抽样人员，产品名称，商标，规格型号，生产日期/批号，受检企业名称、地址、联系方式，生产企业名称、地址、联系方式，抽样机构，抽样日期，抽样数量，抽样单编号等。
2.检验报告应附样品照片，照片应至少包含以下内容：
①未拆封样品外观（带封条）；
②拆封后样品外观；
③产品标签、标识、铭牌等；
④其他检验相关质量文件。
（四）抽样要求
销售领域开展抽样应尽量做到区域全面覆盖。所抽样品应兼顾高中低端产品，高中低端产品批次数占比原则按照3:4:3比例执行。
（五）抽样检验工作分工
表4  抽样检验工作分工
	抽样机构
	斯坦德检测集团股份有限公司

	任务批次数
	113

	检验机构
	斯坦德检测集团股份有限公司

	任务批次数
	113


八、进度要求
根据任务下达部门工作进度要求，各抽样机构、检验机构各阶段工作的时间节点见下表：
表5  抽样检验进度要求
	时间安排
	工作安排

	以任务下达要求为准
	抽样前准备工作

	以任务下达要求为准
	抽样

	抽样结束后5个自然日内
	检验

	检验完成后7个自然日内
	检验报告及结果通知寄送

	检验完成后15个自然日内
	完成系统录入

	检验完成后15个自然日内
	结果上报


九、异议受理与复检
1.复查
被抽样生产者、销售者对抽样过程、样品真实性等有异议的，由收到异议处理申请的市场监督管理部门组织异议申请处理，并将处理结论书面告知申请人。
2.复检
被抽样生产者、销售者对检验结论有异议的，应当自收到检验结论书面告知之日起十五日内向市场监督管理部门提出书面异议处理申请，并提交相关材料。经市场监督管理部门组织研究。对需要复检并具备检验条件的，组织复检。
申请人应当自收到市场监督管理部门的复检通知书起七日内办理复检手续。逾期未办理的，视为放弃复检。
复检机构应当在规定时间内按照监督抽查实施方案所规定的检验方法、判定规则等对与异议相关的检验项目进行复检，并将复检结论及时报送市场监督管理部门，由市场监督管理部门书面告知复检申请人。复检结论为最终结论。
3.复检费用
复检费用由申请人向复检机构先行支付。复检结论与初检结论一致的，复检费用由申请人承担；与初检结论不一致的，复检费用由初检机构承担。
十、其他注意事项
该方案未覆盖条款，参照《产品质量监督抽查管理暂行办法》（总局第18号令）执行。
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